*FG*

*FL*

*FG*

*FL*

*Fres*



**Antwort 2**

Die resultierende Kraft *Fres* setzt sich aus Gewichtskraft *FG* und der Luftwiderstandskraft *FL* zusammen.

Es gilt: *Fres* = *FG* - *FL*