
1. „Neues Experiment erstellen“ auswählen  
   oder falls bereits ein Experiment aktiv ist: Ein neues Registerblatt mit erzeugen.
2. In der rechten Leiste ein Layout wählen (z.B. das oberste)
3. Mit Bluetooth-Sensoren verbinden:  
   Nummer des Sensors überprüfen und Sensor auswählen
4. Darstellung (z.B. Graph) wählen,  
   an der Hochachse gewünschte Größe auswählen



dargestellte Software: https://www.pasco.com/products/software/sparkvue

1. Datenrate einstellen
2. Messung starten und stoppen

* Bei Bedarf: Einstellungen zu den Sensoren verändern
* Für das Erstellen einer neuen Messung mit ein neues Registerblatt erzeugen.  
    
  Mit können nicht mehr benötigte Registerblätter gelöscht werden.